Click-ventilatsiooniklapi paigaldusjuhend

Click-ventilatsioon klapi küljes asetsevad lukustusklambrid muudavad paigaldamise aknaraamile kiireks ja lihtsaks.

1. Paigaldajal tuleb ventilatsiooniklapi freesavasse asetamist kontrollida, kas avamis-sulgemismehhanism töötab.

2. Tuleb üle kontrollida, kas lukustusklambrid on korrektselt kinni ventilatsiooni klapi küljes.

3. Enne paigaldamist tuleb üle kontollida ka aknaraami freesava mõõdud ja ava tolerantsid vastavad joonisele.

4. Ventilatsiooniklapi avamis-sulgemismehhanism peab olema paigaldamisel kinnises asendis.

5. Ventlatsiooniklapp asetatakse hoolikalt freesavasse kuni kinnitusklambrid on tihedalt vastu freesava äärt.

6. Suruge ventilatsiooni klapp freesavasse ühtlaselt mõlemast otsast.

7. Peale paigaldamist palun kontrollige avamis-sulgemismehhanismi funktsioneerimist.

Juhul kui ventilatsiooniklapi paigaldus freesavasse on toimunud ebakorrektselt, ärge proovige ventilatsiooniklappi freesavast välja tõmmata. Lukustusklambrid ei luba seda. Selle asemel proovige avaldada täiendavat survet sellele otsale, mis on probleemne.